First Step:

FNs = 0.42 TPs = 0.58 FPs = 0.42 TNs = 0.58

fMeasure = 0.5790321684538029

Second Step:

FNs = 0.03 TPs = 0.97 FPs = 0.76 TNs = 0.24

fMeasure = 0.7120929099325917

Third Step:

FNs = 0.18 TPs = 0.82 FPs = 0.55 TNs = 0.45

fMeasure = 0.6949510102667478

Fourth Step:

FNs = 0.07 TPs = 0.93 FPs = 0.55 TNs = 0.45

fMeasure = 0.7478619083866924

Fifth Step:

FNs = 0.22 TPs = 0.78 FPs = 0.39 TNs = 0.61

fMeasure = 0.7192991444233824

Sixth Step: